FAQ : MASQUE BARRIERE

[Votre structure] met à disposition pour chaque agent [exemple : quatre] masques barrières par salarié : il s’agit de masques à usage des professionnels en contact avec le public, filtrant au moins 90 % des particules de 3 microns (norme AFNOR SPEC S76-001).

Ceux-ci protègent et assurent une sécurité maximale en garantissant la performance de filtration ainsi que la respirabilité.

**Ce FAQ suit les recommandations données par l’AFNOR.**

## **COMPLETER LES GESTES BARRIERES**

Ce masque n’exonère à aucun moment des gestes barrières. C’est une protection supplémentaire pour les personnes saines lorsqu’elles se déplacent ou travaillent.



## **Combien de masques doit-on prévoir par jour ?**

Le document AFNOR recommande d’utiliser un masque barrière pendant un **maximum de 4h**. Chaque personne qui travaille hors de son domicile peut par conséquent en prévoir 3 par jours : 1 pour le matin, 1 pour l’après-midi et 1 éventuellement de secours.

Les

*Nota bene : n’oubliez pas de vous laver les mains ou d’utiliser un gel hydroalcoolique avant de mettre un masque et une fois que vous l’avez enlevé.*

## **Comment laver un masque barrière usagé ?**

Le document AFNOR Spec – Masques barrières reprend les recommandations définies par les autorités sanitaires. L’avis de l’ANSM révisé le 21 avril mentionne qu’un masque usagé doit être lavé en machine **avec une lessive classique, à 60 degrés pendant au moins 30 minutes**.

Le séchage est à réaliser soit via un sèche-linge, soit à l’air libre, avant un repassage à la vapeur à une température n’abîmant pas le tissu.

## **Puis-je utiliser un fer à repasser ou à vapeur pour l’entretien de mon masque ?**

**OUI**, pour retirer des éventuels plis après lavage et finaliser le séchage. Une attention particulière doit être portée **à ne pas endommager les composants du masque,** notamment les brides en élastique. Attention le passage du fer à repasser ne peut se substituer à un lavage tel que recommandé par les autorités sanitaires.

## **Puis-je utiliser un sèche-cheveux pour l’entretien de mon masque ?**

**NON**, un sèche-cheveux **n’est pas adapté pour procéder à un nettoyage** (privilégiez le lavage en machine à 60°C pendant 30 minutes minimum). Il peut néanmoins être utile pour finaliser le séchage d’un masque barrière, mais prenez garde : la mauvaise maîtrise du niveau de température peut dégrader la matière filtrante, surtout si celle-ci est thermosensible.

## **Dois-je désinfecter ma machine à laver avant de laver des masques barrières ?**

**NON, si vous lavez tous vos masques selon les recommandations des autorités sanitaires** (60°C pendant au moins 30 minutes), **vous n’avez pas besoin de réaliser un lavage à vide préalable**.

Il s’agit d’une recommandation additionnelle : faire un lavage à vide préalable est nécessaire si, lors d’un cycle précédent, vous avez malencontreusement ajouté un masque usagé avec d’autres vêtements, lors d’un lavage avec une température inférieure à 60°C.

## **Peut-on laver des masques barrières utilisés avec d’autres vêtements ?**

**OUI**, vous pouvez par **exemple laver vos masques utilisés en même temps des draps ou des serviettes**, qui acceptent souvent un lavage à 60°C. Il est important que l’aspect mécanique du lavage soit préservé.

## **Doit-on laver immédiatement des masques immédiatement après utilisation ?**

**OUI**, vous pouvez **stocker les masques utilisés** dans un **contenant spécifique** (sac en plastique propre et refermable), comme précisé dans le document AFNOR Spec, et regrouper les lavages.

## **Peut-on faire bouillir les masques pour les nettoyer ?**

**NON**, Faire bouillir votre masque barrière pour le nettoyer peut endommager les tissus. **Cette pratique n’est pas recommandée :** privilégiez le lavage en machine à 60 degrés pendant au moins de 30 minutes.

## **QUAND DOIT-ON JETER SON MASQUE EN TISSU**

**Un masque en tissus peut être utilisé entre 20 et 30 fois**, ensuite, il doit être changé. Par ailleurs, vous devez impérativement vérifier qu’il n’est pas endommagé, avant de le porter.

**La moindre usure, le moindre trou même minuscule, le rend inefficace**.

**Dans tous les cas, le port d’un masque n’exclut pas le respect des autres gestes barrières** :

**- respecter 1 mètre de distance avec autrui,**

**- tousser ou éternuer dans son coude,**

**- se laver fréquemment les mains,**

**- ne pas faire la bise.**